**Anexa**

**Termeni şi Condiţii de Execuție\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de ***lucrări pentru renovare săli clasă***

 ***(gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)***

**Proiect:** *Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)*

*Titlul subproiectului:* ***„Performanţe crescute pentru un bacalaureat de succes”***

**Beneficiar**: ***Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi***

**Ofertant**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr. crt.**(1) | **Denumirea lucrărilor**(2) | **Cant.**(3) | **Pret unitar**(4) | **Valoare Totala fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totala cu TVA**(7=5+6) |
| **1** | Montare *Gresie tip parchet* | 100,80 m2 |  |  |  |  |
| **2** | Tencuială cu *Dogamin* | 74,75 m2 |  |  |  |  |
| **3** | Vopsitorie cu*Var lavabil* | 201,62 m2 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de execuție:** Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 80 de zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea lucrărilor** | **Cant.** | **Termene de execuție** |
| **1** | Montare *Gresie tip parchet* | 100,80 m2 |  |
| 2 | Tencuială cu *Dogamin* | 74,75 m2 |  |
| **3** | Vopsitorie cu *Var lavabil* | 201,62 m2 |  |

**4. Plățile** se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

**5. Garanţie:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

**6. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale lucrărilor, conform Caietului de sarcini):*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificații tehnice solicitate**

*Efectuarea de lucrări pentru renovare săli clasă (gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)* | **B. Specificații tehnice ofertate** |
| * Desfacere pardoseli calde

Se va şlefui şi aspira stratul suport în vederea îndepărtării tuturor resturilor și impurităților aflate pe suprafața ce urmează a fi montată gresiaÎnainte de fixarea plăcilor, suprafaţa pe care acestea urmează să fie fixate va fi uscatăSe va face o aranjare pe uscat a plăcilor, pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor. Se va urmări din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să rezulte tăiate. Nu se vor executa mai multe tăieturi decât este necesar. În general, nu se vor executa tăieturi prin care se obţin plăci mai mici decât jumătate din dimensiune. Suprafeţele plăcilor vor fi centrate şi echilibrate. Se vor netezi toate muchiile tăiate cu piatra de carborund; nu se vor fixa plăci cu muchii crestate (zig-zag) sau exfoliate. Plăcile vor fi aşezate uniform* **Montare *Gresie tip parchet, pentru 2 săli – 2 buc X 50,40 m2***

*Aspect: Antichizat, Imitatie de lemn**Forma dreptunghiulară**Grosime: 0,9 cm**Culoare: Bej**Dimensiune 14 cm x 42 cm**Continut per pachet: 26 Bucati**Continut per pachet: 1,53 m²* |  |
| *Operaţiuni pregătitoare*Lucrările ce trebuie efectuate înainte de începerea executării tencuielilor:* controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite;
* suprafeţele suport să fie curate;
* suprafeţele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate, mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcţii

**Tencuială cu *Dogamin, culoare gri pentru 2 săli – 2 buc X 37,375 m2***Are compoziţia pe bază de apă cu granule de cuart colorate; se aplică pe suprafeţe de zidărie la interior şi este concepută special pentru decorarea soclurilor.*Tencuială mozaicată colorată**aderenta excelenta la suport* *• aderenţă excelentă la suport* *• rezistentă la uzură şi la intemperii* *• rezistentă la acţiunea microorganismelor ( mucegai)* *• aplicare şi prelucrare uşoară* *• timp de uscare redus* *• caracter nepoluant**Caracteristicile produsului: putere de acoperire – număr de straturi: 1; timp de uscare în profunzime 24 ore.* |  |
| *Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorie se va verifica dacă suprafeţele suport au* *atins umiditatea de regim 3% pentru suprafeţele tencuite.**Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit.**În prealabil, se face verificarea şi rectificarea eventuală a stratului suport.**Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în* *două straturi. Diluarea vopselei se va face conform indicaţiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai după uscarea completă a primului strat.**La reluarea lucrului , vopseaua va fi omogenizată în prealabil.**Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu trafalet.**Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.** **Vopsitorie cu *Var lavabil pentru văruit 2 Săli - 2 buc X 100,81 m2***

*vopsea culoare alb, pentru interior,**Compoziţie: apă, var, materiale de umplutură, lianţi pe bază de dispersie, aditivi**Caracteristicile produsului: aspect – dispersie omogenă, fără depuneri sau impurităţi, peliculă uniformă albă; putere de acoperire – număr de straturi: 2; clasa de rezistenţă la frecarea umedă: clasa 5; timp de uscare 200C: parţial 4 ore, total 24 ore.* |  |
| La începerea lucrărilor de amenajare, executantul va asigura debranșarea spațiului de la utilități. Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a muncii. |  |
| Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deşeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor. |  |
| Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.  |  |
| Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de refinisare a spațiului interior și de adaptare și modificare a instalațiilor existente în conformitate cu planurile de amenajare propuse. |  |

**7. Devizul estimativ al lucrărilor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. de lucrare | Descrierea lucrării | U.M. | Cantitate | PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII[[2]](#footnote-2)(în Lei, fără TVA) | PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII(în Lei, fără TVA) |
| material | manoperă | utilaje | material | manoperă | utilaje | TOTAL |
| 1 | Montare *Gresie tip parchet* | mp | 100, 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tencuială cu *Dogamin* | mp | 74,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vopsitorie cu*Var lavabil* | mp | 201,62 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREŢ TOTAL (fără TVA)** |  |
| **TVA** |  |
| **VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat** |  |

NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Locul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

1. *Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate).*

*Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.* [↑](#footnote-ref-2)